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表一  项目基本情况

	建设项目名称
	浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目

	建设单位名称
	浙江泰达微电机有限公司

	建设项目性质
	(新建   (扩建   (技改  (迁建

	建设地点
	德清县新市镇雁桥路3号

	主要产品名称
	智能AC/EC风扇

	设计生产能力
	年新增100万台智能AC/EC风扇

	实际生产能力
	年新增50万台智能AC/EC风扇

	建设项目环评时间
	2023年4月
	开工建设时间
	2023年6月                                                                                                                                                                                                                        

	调试时间
	2023年8月-

2024年1月
	验收现场监测时间
	2023年10月10日-10月11日

	环评报告表审批部门
	湖州市生态环境局德清分局
	环评报告表

编制单位
	杭州广澄能源环境技有限公司

	环保设施设计单位
	杭州奥纳环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	杭州奥纳环保科技有限公司

	投资总概算
	1000万元
	环保投资总概算
	50万元
	比例
	5%

	实际总概算
	900万元
	环保投资
	50万元
	比例
	5.6%

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017；

（2）生态环境部公告〔2018〕第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告；

（3）环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（4）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），浙江省人民政府令第388号；

（5）生态环境部 环办环评函[2020]688号《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》；

（6）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）；

（7）杭州广澄能源环境技术有限公司编制的《浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目环境影响报告表》，2023年4月；

（8）湖州市生态环境局德清分局 《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》湖德环建备2023（12）号，2023年4月13日。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	废水：

企业生活污水经化粪池预处理后纳管至城市污水处理厂处理达标后排放，根据原环评批复意见，城市污水厂废水接收标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后纳入市政污水管网，最终由德清县新市乐安污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准后排放。主要水污染物排放标准见表1-1和表1-2所示。
表1-1  污水综合排放标准   单位：除pH外，mg/L

参数

pH

SS
CODCr
NH3-N

BOD5
石油类

三级标准

6 ~ 9

400

500

35

300

20

注：氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013表1中排放限值。
表1-2  城镇污水处理厂污染物排放标准    单位：除pH外，mg/L

参数

pH
SS
CODCr
NH3-N
TN
TP

石油类
标准值
6~9
10
40
2（4）
12（15）
0.3

1
注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。CODCr、NH3-N、TN、TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准，pH、SS、石油类参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

废气：

本项目运营期间废气有浸漆废气（非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度）、注塑废气（非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度）、破碎粉尘（颗粒物），浸漆废气执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中相关标准，其中有组织废气执行表1标准，无组织废气执行表6标准，具体见表1-4；注塑产生的废气（非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染物排放限值二级”标准要求，注塑产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织监控浓度限值标准，有组织排放参照执行《关于印发<湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范>的通知》（湖环发[2018]31号)中有组织臭气浓度排放限值要求，即不高于1000（无量纲）。破碎产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

另外，企业城东路厂区的成缆包塑废气（非甲烷总烃、氯乙烯、HCl）和喷码油墨废气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染物排放限值二级”标准要求；成缆包塑过程产生的臭气浓度无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织监控浓度限值标准，有组织排放参照执行《关于印发<湖州市木业、漆包线及塑料行业废气整治规范>的通知》（湖环发[2018]31号)中有组织臭气浓度排放限值要求，即不高于1000（无量纲）。
表1-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

排气筒（m）

二级标准值

监控点

浓度限值

氯乙烯

36
15
0.77
周界外浓度最高点

0.6
氯化氢

100
15
0.26
0.2
非甲烷总烃

120

15

10

4.0

颗粒物

120

15

3.5
1.0

表1-4 臭气浓度排放限值要求

控制项目
恶臭污染物排放标准值

无组织排放

排气筒(m)

标准值

（无量纲）
监控点

新改扩建

（无量纲）
臭气浓度

15
1000
厂界标准值

20
表1-5 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）

序号

污染物项目

适用

条件

排放限值（mg/m3）

污染物排放监测位置
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度(mg/m3)
1

臭气浓度1
所有
1000
车间或生产设施排气筒
周界外浓度最高点
20
2

总挥发性有机物（其他）
150
/
3

非甲烷总烃

（其他）
80

4.0
4
苯系物

40
2.0
5
颗粒物
30
1.0
6
苯乙烯
涉苯乙烯
15

0.4
注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。
本项目厂界内挥发性有机物浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，具体标准详见表1-5，VOCs物料存放、转移输送、使用等过程中的控制要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

表1-6  挥发性有机物无组织排放控制标准

污染物项目
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值
噪声：

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中厂区南侧紧邻主干道德桐公路，南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，详见表1-7。
表1-7 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

标准类别

昼间

夜间

3类

65

55

4类

70
55
固废：

固体废物属性判断依据《国家危险废物名录》（2021版）、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程还应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

总量控制指标：

根据环评报告及《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（湖德环建备2023（12）号），项目主要污染物排放总量控制指标为：CODCr0.005t/a、NH3-N0.0001t/a、VOCs0.784t/a。

企业废水污染物排放量需根据德清富春紫光水务有限公司现有出水水质排放标准重新核算，现德清富春紫光水务有限公司外排标准为《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准，其中氨氮标准为2（4）， 括号内为每年11月1日至次年3月31日执行，即每年11月1日至次年3月31日排放浓度按照4mg/L计算，其余月份按照2mg/L计算，全年之和即为排放量，经计算，企业总量控制指标为CODCr0.004t/a、NH3-N0.0003t/a、VOCs0.784t/a
本次验收为先行验收，本次验收部分主要污染物排放总量控制指标为：CODCr0.004t/a、NH3-N0.0003t/a、VOCs0.392t/a。


表二  工程建设内容

	工程建设内容：
1、项目地理位置及平面布置

1.1 项目地理位置及周边环境
本项目位于德清县新市镇雁桥路3号，四至现状：项目东侧为德清莫干式酒业厂房；南侧隔新市公路为佳捷时公司，西侧为隔路为雁鱼荡小区，北侧为德清莫干式酒业厂房。
项目实际建设地点、周边概况与环评一致，具体项目地理位置图及项目周边环境概况见附图1、附图2。

企业周边主要环境保护目标见表2-1。
表2-1环境敏感保护目标一览表

环境
类别
名称
坐标/°
保护对象
保护
内容
环境

功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
大气
环境
雁鱼荡小区
120.299554
30.622831
约300户
人群
健康
环境空气质量二类区
西
10
城东村
120.298352
30.621093
约600户
西南
142
孟溪村
120.302665
30.622660
约50户
东
151
声环境
雁鱼荡小区
120.299554
30.622831
约300户
人群
健康
声环境质量2类区
西
10
地下水
/
地下水III类区
/
/
生态环境
/
/
/
/
企业周边主要环境保护目标与环评一致。
1.2项目平面布置图

企业厂区主入口位于厂区南面，厂区呈矩形布局。厂区内共有三幢厂房，东侧厂房主要布置浸漆线和精加工设备，北侧厂房一层布置注塑、破碎等设备，二层布置绕线、整形、测试、组装等设备，西侧厂房布置原料仓库间和冲床、油压机等设备，危废仓库和一般固废仓库位于厂区西南侧，废气处理装置均布置在浸漆车间和注塑车间旁。
项目实际平面布置与环评有部分调整，企业实际平面布置见附图3。
2、项目概况

企业投资1000万元，于雁桥路厂区实施技改，新增自动包装生产线、注塑机、浸漆线等设备，并引进数字化编程系统，对原有生产系统进行数字化改造，在德清县新市镇雁桥路3号（雁桥路厂区）内从事智能AC/EC风扇的生产加工，项目建成后新增年产100万台智能AC/EC风扇的生产能力。
企业于2023年3月委托杭州广澄能源环境技术有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，并于2023年4月13日经湖州市生态环境局德清分局备案（湖德环建备2023（12）号）。本项目于2023年6月开始建设，于2023年7月底竣工。企业于2023年10月委托杭州中环检测有限公司开展验收监测工作。
本次验收内容为：经湖州市生态环境局德清分局备案的《浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目环境影响报告表》（湖德环建备2023（12）号），本次验收为先行验收，验收规模为年新增50万台智能AC/EC风扇。

企业雁桥路厂区注塑、冲压等生产工序实行一班制生产，每班8小时，浸漆工序生产介于1班和2班之间，工作时间一般为8:00-20:00， 夜间不生产，年工作日300天，厂区内不设食堂和宿舍。

3、产品方案

本项目产品方案及生产规模见表2-2。


表2-2  建设规模

产品名称

单位

审批规模

实际规模

智能AC/EC风扇
万台/年

100
50
由上表可知，企业产品种类与环评基本保持一致，产能未超过环评核定范围。
4、主要设备

根据企业提供的资料，本项目主要设备见表2-3。

表2-3  主要设备一览表
序号

设备名称

审批情况

实际情况

备注
数量（台或套）

数量（台或套）

生产设备

1

冲床
2
2
/

2
车床

2
2
/

3
注塑机

8
8
/

4
破碎机

3
3
/
5
自动化装配流水线

1

1
/
6
自动浸漆机

1

0
浸漆依托现有，新增浸漆线暂未建设
7
空压机

1
1
/
8
冷却塔

1
1
/

环保设备

9

二级活性炭吸附装置

2
2
浸漆废气处理装置、城东路厂区成缆废气处理装置
10
活性炭吸附装置
0
1
注塑废气处理装置
  根据上表可知，企业原环评注塑废气处理装置原为二级活性炭吸附装置，实际考虑注塑量较小，废气产生量少，因此，采用一级活性炭吸附装置，另外，根据验收监测报告，企业实际废气处理效率可达到环评要求的处理效果，污染物排放均能达到相应标准要求，废气排放总量未超过环评审批量。对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业实际使用的废气处理装置为可行技术。其他生产设备与环评基本一致，对照生态环境部发布的“《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）”，上述设备变化情况不属于重大变动。

目前企业企业新增浸漆线暂未购置，目前本项目浸漆工序依托现有浸漆线，现有浸漆线可满足现有浸漆和本项目新增浸漆需求。另外，企业现有浸漆线浸漆槽为塑料槽，人工放置于烘箱入口，人工进行浸漆后放入烘箱，浸漆线可根据产品需要采用水性漆或油性漆进行浸漆，仅需更换浸漆槽。
5、原辅料消耗与水平衡

根据企业提供的资料，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-4。

表2-4  主要原料消耗表

序号

原辅材料

审批情况（t/a）
实际情况

（t）
备注
1

PVC塑料粒子
270t/a
130t
/
2

色母粒

0.08t/a
0.04t
/
3

溶剂型绝缘漆
4.52t/a
2.2t
/
4

固化剂
0.08t/a
0.04t
/
5

硅钢片
800t/a
395t
/
6

漆包线
200t/a
96t
/
7

外框
100万套/a
50万套
/
8

风叶
100万套/a
50万套
/
9

转轴
100万套/a
50万套
/
10
液压油
0.3t/a
0.12t
/
11
机油
0.4t/a
0.2t
/
12
切削液

0.05t/a
0.02t
13
水
1561t/a
897t
生活用水
、冷却水、切削液稀释用水
14
电

12万kWh/a
5万kWh
/
注：实际用量为根据2023年8-11月用量折算为达产用量。
根据上表，实际生产过程中各原辅材料实际用量和种类未超出环评审批规模。
主要原辅材料介绍：

绝缘漆：本项目绝缘漆为溶剂型油漆，主要用于电机电器的绝缘处理，黄色透明液体，和固化剂调配后主要成分为不饱和聚酯亚胺树脂50-69%、苯乙烯30-50%、助剂1-2%。实际使用的绝缘漆成分与环评一致。
低挥发性涂料符合性分析：根据厂家提供的VOCs的测试报告，即用状态下，调配后绝缘漆的VOCs的质量浓度为255g/L。满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中的“工业防护涂料中工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）面漆双组分挥发性有机化合物（VOCs）限值≤420g/L”的要求。

据企业统计的实际用水数据，企业正常营运时水平衡图如下：


[image: image87.png]



图2-1 项目调试期水平衡图 单位：t

	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：

本项目主要从事智能AC/EC风扇的生产加工，生产工艺与环评审批工艺基本一致，具体如下图2-2：
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注:测试不合格品进行返修。
图2-2  从事智能AC/EC风扇生产工艺流程及产排污环节图

工艺流程简要说明：
本项目智能AC/EC风扇产品由定子、转子、塑料件、风叶、外框组成。风叶和外框为外购。
定子加工：将外购硅钢片经过高速冲床下料成型后形成金属半成品，定子半成品通过定子油压机进行压铆，用自动嵌线机进行嵌线进行接线，整形检测后进入浸漆工序，定子进入浸漆工序，本项目浸漆工艺在现有浸漆房内完成，使用自动浸漆机，具体流程为：首先在装卸区将定子装入浸漆的吊篮中，沉入装有绝缘漆的油漆槽内沉浸3min，然后上行进入烘箱内烘干，烘干采用电加热，烘干温度约为85℃，烘干在密闭设备内进行，该设备仅进出料两端敞开，其他均为密闭，烘干后返回到装卸区人工卸下来进入下一步工序。

转子加工：将外购硅钢片经过高速冲床下料成型后形成转子半成品，转子半成品进行油压进行入假轴，再经精加工成为转子。
塑料件注塑：将称量后的原辅材料（PVC、色母粒）经搅拌混合后，通过真空吸送上料的方式将原料送至料斗贮存，料斗落料进入注塑机加热（电加热，温度约为160℃）注塑成型，冷却水循环使用不外排，再经检验合格后与其他组件组装，得到成品。塑料边角料经破碎后回用于生产。
组装：将定子、转子、塑料件以及外购的风叶、外框进行组装、测试合格后即为成品。不合格产品进行返修，返修测试合格包装入库。

项目变动情况：

根据现场踏勘，本项目实际建设地址位于德清县新市镇雁桥路3号，与原环评建设地址一致，企业周边情况与原环境影响评价报告表报批内容一致，企业实际建设内容与环评基本一致。企业平面布置和环保设施根据实际情况需要略有调整。项目实际建设内容具体变动如下表。

表2-5  项目实际部分变动情况表

审批情况
实际情况
   平面布置：北侧厂房一层布置冲床、油压机等设备，2层布置注塑、破碎等设备，西侧厂房布置原料仓库间和绕线、整形、测试、组装车间
    企业北侧厂房一层布置注塑、破碎等设备，二层布置绕线、整形、测试、组装等设备，西侧厂房布置原料仓库间和冲床、油压机等设备

设备：新增一条浸漆线
    依托现有浸漆线加工
环保设施：注塑废气采用二级活性炭吸附装置处理
企业注塑废气采用一级活性炭吸附装置处理
本项目平面布置图调整未导致防护距离内新增敏感点。企业原环评注塑废气处理装置原为二级活性炭吸附装置，实际考虑注塑量较小，废气产生量少，因此采用一级活性炭吸附装置，另外，根据验收监测报告，企业实际废气处理效率可达到环评要求的处理效果，污染物排放均能达到相应标准要求，废气排放总量未超过环评审批量。对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业实际使用的废气处理装置为可行技术。

企业原环评审批新增1条浸漆线，实际本项目生产依托现有浸漆线实施生产，根据前文分析现有浸漆线可满足现有项目产能和本项目浸漆生产产能。本项目浸漆产生的废气产生量不超过原环评，收集处理措施与环评一致，浸漆废气排放量不超过环评排放量。   
对照生态环境部发布的“《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函[2020]688号）”，上述变化情况不属于重大变动。

对照“《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）”，本项目与该重大变动清单对比如下表：

表2-6  已建项目重大变动对比情况一览表

项目

污染影响类建设项目重大变动清单

本项目情况

性质

1、建设项目开发、使用功能发生变化的。

未涉及

规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

未涉及

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

未涉及

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

未涉及，本项目平面布置图调整未导致防护距离内新增敏感点
生产工艺

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

未涉及

环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

企业原环评注塑废气处理装置原为二级活性炭吸附装置，实际考虑注塑量较小，废气产生量少，因此，采用一级活性炭吸附装置，根据验收监测报告，企业实际废气处理效率均大于与环评要求，污染物排放均能达到相应标准要求，废气排放总量未超过环评审批量。污染物种类与环评一致，排放量在原环评审批范围内。其他与环评基本一致。要求企业定期对废气进行监测。
根据上表，本项目无重大变动情况。


表三  主要污染源、污染物处理和排放
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：
1.废水
（1）环评要求

表3-1  环评报告废水防治措施一览表
项目

环评污染防治措施

生活污水

经化粪池预处理达标后纳管至德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理后排放。
雨污分流

厂内实施雨污分流。

（2）落实情况

①污染源

企业运行过程冷却塔冷却水（间接冷却）循环使用不外排，产生的废水主要为职工生活污水。

②污水排放情况

厂区实施雨污分流。雨水经雨水沟收集后经厂区雨水排放口进入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县新市乐安污水处理有限公司处理后排放。

③废水产排情况

表3-2  废水产排情况汇总表
名称

主要污染物

去向

生活污水
CODCr、NH3-N
生活污水经化粪池处理后纳管至德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理后排放。
为了解企业废水纳管达标情况，验收期间对企业污水总排放口的废水进行了监测。
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图3-1污水处理工艺流程图（★为监测点位）
（3）小结

表3-3  环评报告废水防治措施及落实情况一览表
污染源
主要污染物
环评污染防治措施
实际污染控制措施

备注

生活污水
CODCr、NH3-N
经化粪池预处理达标后纳管至至德清县新市乐安污水处理有限公司处理。
生活污水经化粪池预处理达标后纳管至城市污水处理厂处理后排放。

与环评基本一致
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图3-2  废水监测点位示意图
2.废气

（1）环评要求

表3-4  环评报告废气防治措施一览表
污染源

主要污染物

环评污染防治措施

浸漆废气
非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
浸漆线为封闭结构，仅保留工件进出通道，浸漆及烘干废气分别通过其顶部集气风管收集，调漆废气通过调漆工位上方设置集气罩收集，废气收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放。
注塑废气
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
对注塑机废气挤出口处三面围挡，一面为出料口，上方连接吸风管收集，收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放
破碎粉尘
颗粒物
破碎在单独破碎房间内进行，破碎通过设备加盖，基本沉降在车间内，逸出车间外的粉尘较少。

（2）落实情况

项目生产过程产生的废气为浸漆废气、注塑废气、破碎粉尘。

浸漆废气：项目浸漆线为封闭结构，仅保留工件进出通道，浸漆及烘干废气分别通过其顶部集气风管收集，调漆在浸漆工位上完成，和浸漆废气一道通过集气罩收集，废气收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空（DA001）排放；

注塑废气：对注塑机废气挤出口设置集气罩收集，收集后通过“活性炭吸附装置”处理后高空（DA002）排放。

破碎粉尘：破碎在单独破碎房间内进行，破碎时设备加盖，粉尘基本沉降在车间内。
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图3-3 废气处理工艺流程图（◎为监测点位）
（3）小结

表3-5  环评报告废气防治措施及落实情况一览表
污染源
主要污染物
环评污染防治措施
实际污染控制措施

备注

浸漆废气
非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度

浸漆线为封闭结构，仅保留工件进出通道，浸漆及烘干废气分别通过其顶部集气风管收集，调漆废气通过调漆工位上方设置集气罩收集，废气收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放。
浸漆线为封闭结构，仅保留工件进出通道，浸漆及烘干废气分别通过其顶部集气风管收集，调漆在浸漆工位上完成，和浸漆废气一道通过集气罩收集，废气收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放。
与环评基本一致
注塑废气
非甲烷总烃、HCl、氯乙烯、臭气浓度

对注塑机废气挤出口处三面围挡，一面为出料口，上方连接吸风管收集，收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放
对注塑机废气挤出口上风设置集气罩收集，收集后通过“活性炭吸附装置”处理后高空排放
破碎粉尘
颗粒物

破碎在单独破碎房间内进行，破碎通过设备加盖，基本沉降在车间内，逸出车间外的粉尘较少。
破碎在单独破碎房间内进行，破碎时设备加盖，基本沉降在车间内。
由上表可知，企业注塑废气处理装置环评中要求为二级活性炭吸附装置，企业实际为一级活性炭吸附装置，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业实际使用的废气处理装置为可行技术。另外，根据企业废气监测报告，企业实际废气处理效率与环评基本一致，污染物排放均能达到相应标准要求，废气排放总量未超过环评审批量。
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图3-4  废气监测点位示意图
3.噪声

（1）环评要求

表3-6  环评报告噪声防治措施一览表
序号

环评提出的噪声防治措施

1
选用低噪声设备，做好设备的减振基础。

2
合理布局，将高噪声设备置于厂区中间。
3
平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（2）落实情况

本项目噪声污染主要来源于冲床、注塑机等设备生产过程中的运行噪声。

项目所用设备为低噪声设备，并已做好设备的减振基础，布局合理，运行时关闭车间门窗，并定期进行设备的检修，防止因设备故障形成的非正常生产噪声等。

企业雁桥路厂区北侧和东侧紧邻其他企业厂房，具有共同厂界，根据环保部信箱“关于咨询GB12348噪声监测问题的回复”，两企业有共同厂界时，通常共同厂界一侧可不布设监测点，因此企业北和东侧厂界不布设监测点。
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图3-5  噪声监测点位示意图
4.固废

（1）环评要求

废包装材料、金属边角料属于一般固废，收集后出售给物质公司；废切削液、废油漆、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废液压油、废机油、废油桶、含油抹布、手套属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。

生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。
（2）落实情况

①污染源调查

项目生产过程中产生的副产物主要为废包装材料、废包装桶、含油金属屑、金属边角料、塑料边角料、废活性炭、废油漆、废切削液、废油桶、含油抹布、手套和生活垃圾。废机油、废液压油暂未产生，固废种类及属性判定见下表。


表3-7  副产物产生情况汇总表
序号
固体废物名称
产生工序
形态
主要成分
是否属于固体废物
判定依据
1
废包装材料
一般原材料拆卸
固态
塑料、纸箱
是

《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）
2
金属边角料
冲压
固体
钢材
是

3
废包装桶
油漆、切削液使用
固态
油漆、切削液等
是

4
废活性炭
废气处理
固态
有机物等
是

5
含油金属屑
精加工
固态
切削液等
是

6
废油漆
浸漆
固态
有机物等
是

7
废切削液
精加工
液态
切削液等
是

8
废油桶
原料使用
固态
矿物油等
是

9
含油抹布、手套
设备维护保养
固态
矿物油等
是

10
生活垃圾
职工生活
固态
塑料、纸等
是

表3-8  固废属性判定表
序号
固体废物名称
产生工序
主要成分
是否属于危险废物
危废代码
1
废包装材料
一般原材料拆卸
塑料、纸箱
否

/
2
金属边角料
冲压
钢材

否

/
3

废包装桶
油漆、切削液使用
油漆、切削液等
否

900-041-49
4

废活性炭
废气处理
有机物等
否

900-039-49
5

含油金属屑
精加工
切削液等
否

900-006-09
6

废油漆
浸漆
有机物等
是

900-252-12
7

废切削液
精加工
切削液等
是

900-006-09
8

废油桶
原料使用
矿物油等
是

900-249-08
9

含油抹布、手套
设备维护保养
矿物油等
是

900-041-49
10
生活垃圾
职工生活
塑料、纸等
是

/
②固废产生量、利用处置方式

固废产生情况、利用处置方式见下表。

表3-9 固废产生及处置情况表
序号

固体废物名称
产生工序

2023年8-11月产生量t
达产产生量t/a
处置方式

废包装材料
一般原材料拆卸
0..5
0.15

出售给物资公司

金属边角料
冲压
1.5
4.5

废包装桶
油漆、切削液使用
0.025
0.075

委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废活性炭
废气处理
2
6
委托德清纳海环境科技有限公司处置

含油金属屑
精加工
0.04
0.12
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废油漆
浸漆
0.002
0.006
委托德清纳海环境科技有限公司处置
废切削液
精加工
0.06
0.18
废油桶
原料使用
0.005
0.015

含油抹布、手套
设备维护保养
0.025
0.075
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
生活垃圾
职工生活
0.3
0.3

环卫清运
③固废收集、贮存设施

根据调查，企业在厂区内建有一个一般固废仓库和危险暂存点，一般固废仓库、危废暂存点位于厂区西南角，其中，危废暂存点面积约20m2，主要用于储存公司生产过程中产生的废切削液、废油漆、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废液压油、废机油、废油桶、含油抹布、手套，危废暂存点已按要求设置标识牌，地面已做硬化并已做防腐防渗处理。
④固废管理制度
企业目前已建立专门的固废管理台账，将入场的固废的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存，台账记录不少于5年。定期登录固废网上管理平台，录入固废产生及转运信息。危废种类分区分类设置，并设立危险废物警示标志，做好相应类别危废标识，由专人进行管理和记录危废台账。

（3）小结

综上所述，企业各类固废均得到妥善处置，各类固体废弃物处置情况见下表。

表3-10 固废产生及处置情况表
序号

固体废物名称
产生工序

环评预测产生量t/a
达产产生量t/a
环评污染控制措施
实际污染控制措施
废包装材料
一般原材料拆卸
0.5
0.15

出售给物资公司
出售给物资公司
金属边角料
冲压
12
4.5
出售给物资公司
废包装桶
油漆、切削液使用
0.150
0.075

委托有资质单位处置
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废活性炭
废气处理
10.075
6
委托德清纳海环境科技有限公司处置
含油金属屑
精加工
0.4
0.12
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废油漆
浸漆
0.18
0.006

委托德清纳海环境科技有限公司处置
废切削液
精加工
0.09
0.18
废油桶
原料使用
0.04
0.015

废机油
设备维修和保养
0.2
0
暂未产生
含油抹布、手套
设备维护保养
0.1
0.075
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废液压油
油类更换
0.3
0

暂未产生
生活垃圾
职工生活
0.6
0.3

环卫清运
环卫清运
由上表可知，项目实际运营后各固废可得到合理处置，固废最终排放量为0t/a，对周围环境的影响不大，符合验收条件。

5.其他环境保护设施
1）环境风险防范措施

本项目主要风险物质为油漆、固化剂、矿物油（机油、液压油）和危废，原料储存在原料仓库，设计储存方式主要为常温常压桶装，可能发生的环境事故主要为泄漏和火灾事故，企业生产车间及原料储存场所符合防火要求，已做好阴凉、干燥、通风工作，远离火种、热源，禁止使用易产生火花的设备和工具。综上，企业已严格落实上述风险防控措施，项目环境风险是可控的。

2）规范排污口、监测设施
项目共设置2个废气排放口、1个废水总排口和1个雨水排放口，暂未设置标识标牌。

6.环保投资 

项目实际总投资900万元，环保投资50万元，占总投资额的5.6%。

表3-11 项目环保投资

污染源

环评审批
实际建设
环保设施名称
投资（万元）
环保设施名称
投资（万元）

营运期

废气

/
/
2套二级活性炭吸附装置、2套一级活性炭吸附装置、排气管道
48
废水

/
/
化粪池
0（依托现有）
噪声

/
/
隔声、隔振、减振措施

2
固废

/
/
一般固废仓库、危废仓库建设
0（依托现有）
合计

/
50
/
50
注：环评中未明确废水、废气、噪声等治理措施的具体费用。

7.“以新带老”措施情况
根据环评要求项目以新带老措施为：

城东路厂区：①成缆包塑废气增加收集和处理装置，废气收集经活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，并按要求纳入自行监测计划；

②抛丸粉尘由车间无组织改为有组织排放，粉尘处理后15m高排气筒排放，并按要求纳入自行监测计划：

③废油墨包装桶、含油废抹布、手套等危险废物签订危废协议并委托有资质单位处置。

④《年产100万台节能洗衣机电机生产线项目》（德环建（2013）401号）、《年产100万台节能离心风机项目》（德环建（2015）385号）、《年喷塑轴流风机300万件项目》（德环建（2018）13号）超过五年暂未实施，如企业实施该项目应将环境影响评价文件报原审批部门重新审批。

雁桥路厂区：

①厂界内挥发性有机物纳入废气监测指标，浸漆废气有组织排放检测时将臭气浓度纳入监测指标；

②浸漆废气处理工艺为由一级活性炭吸附装置改为二级活性炭吸附装置，活性炭填充量和更换次数进行优化，按照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》要求，填充量为1t，填充活性炭为颗粒炭，更换频次为5次/年；

③将厂区暂未的含油废抹布、手套、废包装桶、含油金属屑等危险废物签订危废协议并委托有资质单位处置。

整改情况：

城东路厂区：①成缆包塑废气增加了收集装置，废气收集后通过活性炭吸附装置处理后后15m高排气筒排放，并定期对成缆包塑废气进行监测；

②抛丸粉尘设置了废气排气筒，抛丸粉尘经处理后通过排气筒高空排放；

③废油墨包装桶、含油废抹布、手套目前在厂区内暂存，新的危险废物正在签订中。

雁桥路厂区：①企业已将厂界内挥发性有机物纳入废气监测指标，将浸漆废气有组织中的臭气浓度纳入监测指标；

②浸漆废气处理工艺为由一级活性炭吸附装置改为二级活性炭吸附装置，活性炭更换频次根据风量进行优化；

③含油废抹布、手套、废包装桶、含油金属屑目前在厂区内暂存，新的危险废物正在签订中。
8.排污许可执行情况 

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目不含通用工序，属于“二十九、通用设备制造业 34”中“风机、包装等设备制造 346”中的“其他”，属于登记管理类别。企业已进行了排污许可登记变更，登记编号 91330500726587701Y 001Y，并按排污许可管理制度记录各设施的运行情况，制定自行监测计划，定期开展自行监测工作。




表四  建设项目环境影响评价文件主要结论及审批部门审批决定

	一、环境影响评价文件结论

浙江泰达微电机有限公司“年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目”符合国家有关产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、“三线一单”生态环境分区管控方案、城镇发展总体规划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内。

因此，就环境保护而言，本项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，加强环保管理，本项目在拟建地实施环境可行。
承诺备案受理书
你单位于2023年4月13日提交申请备案的请示、浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目环境影响报告表、环境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料已收悉，根据《浙江省环境保护厅关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》（浙环发【2016】4号）规定，经形式审查，予以备案。

你单位须按照环评文件及备案承诺书的内容，落实各项环保要求，并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法进行排污许可登记。
湖州市生态环境局

                                                    2023年4月13日


表五  验收监测质量保证及质量控制
	验收监测质量保证及质量控制：

1.监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实  验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。

表5-1监测分析方法

检测类别

检测项目

监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）
检出限
废水
pH值

水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

/
化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

4mg/L
五日生化需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

0.5mg/L
悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989

4mg/L
氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

0.025mg/L
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
0.01mg/L

无组织

废气
非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
0.07mg/m3
臭气浓度

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022

10（无量纲)
颗粒物

环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ1263-2022

20mg/m3
苯乙烯
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

0.0027

mg/m3
氯化氢
固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
0.02

mg/m3
氯乙烯
固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999
0.08mg/m3
有组织

废气
非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
0.07mg/m3
臭气浓度

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262-2022

10（无量纲）
氯化氢

固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
0.02mg/m3
氯乙烯

固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999
0.08mg/m3
苯乙烯

环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

0.0027

mg/m3
噪声

工业企业厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

/
2.监测仪器分析

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）中4.4.3章节的设备管理相关规定以及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十二条要求，配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的仪器设备，建立和保持仪器设备维护、管理相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。

杭州中环检测有限公司参与监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。

表5-2  监测仪器一览表
检测类别

检测项目

仪器名称

仪器型号

仪器编号

废水
pH值
便携式pH计

PHBJ-260F
ZHJC01265
化学需氧量

全自动滴定管
/
/
五日生化需氧量
多参数水质分析仪

MuItiabIDS 4010-1W

ZHJC01252

悬浮物

电子天平

PR224ZH/E

ZHJC01018

总磷
可见分光光度计

V-3000

ZHJC01031

氨氮

紫外可见分光光度计

UV-3500型
ZHJC01010

无组织

废气
总悬浮颗粒物

环境空气综合采样器

2050

ZHJC01069

ZHJC01070

ZHJC01071

ZHJC01072

电子天平

PR224ZH/E

ZHJC01018

非甲烷总烃

气相色谱仪

GC1120

ZHJC01012

臭气浓度

无油空气压缩机

SOY-02

ZHJC02108

苯乙烯
环境空气综合采样器

2050

ZHJC01069

ZHJC01070

ZHJC01071

ZHJC01072

气相色谱仪

8860

ZHJC01001

氯化氢
环境空气综合采样器

2050

ZHJC01069

ZHJC01070

ZHJC01071

ZHJC01072

可见分光光度计

V-3000

ZHJC01049

氯乙烯
气相色谱仪

GC1120

ZHJC01012

有组织

废气
非甲烷总烃

大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

ZHJC01284

自动烟尘/气测试仪

3012H

ZHJC01067

气相色谱仪

GC1120

ZHJC01012

臭气浓度

大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

ZHJC01284

自动烟尘/气测试仪

3012H

ZHJC01067

无油空气压缩机

SOY-02

ZHJC02108

氯化氢
大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

ZHJC01284

自动烟尘/气测试仪

3012H

ZHJC01067

环境空气综合采样器

2050

ZHJC01073

ZHJC01074

可见分光光度计

V-3000

ZHJC01049

氯乙烯
大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

ZHJC01284

自动烟尘/气测试仪

3012H

ZHJC01067

气相色谱仪

GC1120

ZHJC01012

苯乙烯
大流量烟尘（气）测试仪

YQ3000-D

ZHJC01284

自动烟尘/气测试仪

3012H

ZHJC01067

环境空气综合采样器

2050

ZHJC01073

ZHJC01074

气相色谱仪
8860

ZHJC01001

噪声
工业企业厂界环境噪声

多功能声级计

AWA6228+

ZHJC01048

声校准器

AWA6021

ZHJC01253

注：以上仪器、设备均在有效期内。
3.人员资质

杭州中环检测有限公司参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。
4.质量保证及质量控制

①采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范；

②参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗；

③气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准；

④废水监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对水体分析、采样器流量计等进行校准；

⑤噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：噪声监测设备使用前校准合格后使用；并在有效的检定范围之内；

⑥监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。


表六  验收监测内容
	1.废水

本项目废水监测点位、监测频次和监测项目见表6-1。

表6-1 废水监测内容

测点编号

采样点位

监测项目

采样频次

★1#
雁桥路厂区废水排放口
pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物
2天，4次/天
2.废气

（1）有组织废气

本项目废气监测点位、监测频次和监测项目见表6-2。

表6-2 有组织废气监测内容

厂区
采样点位

处理设施

监测项目

采样频次

雁桥路厂区
浸漆废气排气筒进口◎1#、出口◎2#

二级活性炭吸附装置
非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度
2天，每天3次

注塑废气排气筒进口◎3#、出口◎4#

活性炭吸附装置

非甲烷总烃、氯乙烯、氯乙烯、臭气浓度

2天，每天3次
城东路厂区
浸漆废气排气筒出口◎5#

二级活性炭吸附装置

非甲烷总烃、氯乙烯、氯乙烯、臭气浓度
2天，每天3次
（2）无组织废气

本项目无组织废气监测内容见下表6-3。

表6-3 无组织废气监测内容

测点编号/采样点位

监测项目

采样频次

雁桥路厂区厂界○1#、○2#、○3#、○4#

（上风向1个，下风向3个）
颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯乙烯、苯乙烯、臭气浓度

2天，每天3次，

其中臭气浓度每天4次，每2h采样一次

车间外○5#
非甲烷总烃

2天，3次/天

3.噪声

本项目噪声监测内容见下表6-4。

表6-4 噪声监测内容

测点编号/采样点位

监测项目

采样频次

雁桥路厂区，▲1厂界南、▲2#厂界西、▲3#西侧雁鱼荡小区
昼间厂界噪声

2天，昼间1次

注：企业雁桥路厂区北侧和东侧紧邻其他企业厂房，具有共同厂界，根据环保部信箱“关于咨询GB12348噪声监测问题的回复”，两企业有共同厂界时，通常共同厂界一侧可不布设监测点，因此企业北和东侧厂界不布设监测点。


表七  验收监测工况及监测结果

	验收监测期间生产工况记录：
监测期间企业正常生产，本次验收规模为年新增50万台智能AC/EC风扇，白班8小时生产，年工作300天，监测期间工况见下表。

表7-1  监测期间工况

设计产量和日期

设计产能：每天智能AC/EC风扇1666台
2023年10月10日

2023年10月11日
实际产量

生产负荷

实际产量

生产负荷

智能AC/EC风扇
1332台
80%

1383台
83%

因此，企业验收监测期间符合 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 中验收监测的工况要求。
。

	验收监测结果：
废水

表7-2  废水排放监测结果
测点
采样

日期
采样时间
性状描述
pH值

（无量纲）
化学需氧量(mg/L)
五日生化需氧量(mg/L)
氨氮(mg/L)
悬浮物(mg/L)
TP

(mg/L)
废水

总排口

2023.

10.10

8:30

微黄微浑

7.1

317

83.4

16.6

86

1.65

10:35

微黄微浑

7.3

298

78.4

18.1

67

2.06

12:35 

微黄微浑

7.4

269

70.6

16.2

102

1.55

14:35

微黄微浑

7.4

309

81.3

16.7

74

1.47

2023.

10.11

8:10

微黄微浑

7.2

381

100

15.9

55

1.78

10:10 

微黄微浑

7.3

320

84.4

17.6

79

1.68

12:10

微黄微浑

7.4

359

94.4

17.0

73

2.30

14:10

微黄微浑

7.4

288

75.6

15.8

92

2.32

  GB 8978-1996《污水综合排放标准》

表4三级标准

6-9

500

300

/
400

/

  DB 33/887-2013《工业企业废水氮、

磷污染物间接排放限值》

/

/
/
35

/
8
注：pH值为现场检测。
根据上表可知，废水总排放口各污染物排放情况均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中排放限值，符合环评要求。
废气

有组织废气

表7-3  浸漆有组织废气监测结果表

项目名称

单位

检测结果

2023.10.10
2023.10.11
进口

出口

进口
出口
/

二级活性炭
/
二级活性炭
测点烟气温度

℃

26
26
26
26
废气含湿量
%

2.7
2.7
2.8
2.8
测点烟气流速

m/s

4.2
3.9
3.9
3.8
实测烟气量
m3/h

1.88×103
1.77×103
1.75×103
1.70×103
标干烟气量
Nm3/h

1.65×103
1.56×103
1.53×103
1.49×103
管道截面积

m2
0.126
0.126
0.126
0.126
臭气浓度

无量纲

1513
1318
1513
131
131
151
1513
1318
1513
151
131
131
臭气浓度最大值

无量纲
1513
151
1513
151
非甲烷总烃浓度 

mg/m3
8.72
8.51
8.41
2.27
2.32
2.39
8.92
8.76
8.69
2.55
2.50
2.63
非甲烷总烃排放速率

kg/h

1.44×10-2
1.40×10-2
1.39×10-2
3.54×10-3
3.62×

10-3
3.73×

10-3
1.36×10-2
1.34×10-2
1.33×

10-2
3.80×10-3
3.72×

10-3
3.92×10-3
去除率

%

74.2

71.6

苯乙烯

浓度

mg/m3
0.327
0.382
0.377
0.0476
0.0602
0.0578
0.381
0.365
0.380
0.0796
0.0762
0.0784
苯乙烯

排放速率
kg/h

5.4×10-4
6.30×10-4
6.22×10-4
7.43×10-5
9.39×10-5
9.02×

10-5
5.83×10-4
5.58×10-4
5.81×

10-4
1.19×10-4
1.14×10-4
1.17×10-4
去除率
%
85.5
79.6
根据上表可知，浸漆废气（非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度）排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求，废气处理效率均达到环评要求（65%）。

表7-4  注塑有组织废气监测结果表

项目名称

单位

检测结果

2023.10.10
2023.10.11
进口

出口

进口
出口
/

活性炭
/
活性炭
测点烟气温度

℃

26

26

26

26

烟气含湿量
%

2.6

2.6

2.7

2.7

测点烟气流速

m/s

11.5
11.5
12.1
12.2
实测烟气量
m3/h

5.21×103
5.20×103
5.49×103
5.54×103
标干烟气量
Nm3/h

4.57×103
4.57×103
4.82×103
4.87×103
管道截面积

m2
0.126
0.126
0.126
0.126
恶臭（臭气浓度）

无量纲

1737
1995
1737
173
199
151
1737
1995
1737
151
199
173
恶臭（臭气浓度）最大值
无量纲
1995
199
1995
199
非甲烷总烃浓度 

mg/m3
23.4
22.5
22.6
5.93
5.83
5.84
26.9
25.9
26.3
6.29
6.12
5.94
非甲烷总烃排放速率

kg/h

0.107
0.103
0.103
2.71×10-2
2.66×10-2
2.67×

10-2
0.130
0.125
0.127
3.06×

10-2
2.98×

10-2
2.89×10-2
去除率

%

74.2

76.5

氯乙烯污染物浓度

mg/m3
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
氯乙烯排放速率
kg/h

<3.66×

10-7
<3.66×

10-7
<3.66×

10-7
<3.66×

10-7
<3.66×

10-7
<3.66×

10-7
<3.86×

10-7
<3.86×

10-7
<3.86×

10-7
<3.90×

10-7
<3.90×

10-7
<3.90×

10-7
去除率
%
/
/
氯化氢污染物浓度

mg/m3
3.12
2.84
2.64
0.74
0.68
0.61
3.45
3.18
3.05
0.68
0.61
0.74
氯化氢排放速率

kg/h

1.43×10-2
1.30×10-2
1.21×10-2
3.38×10-3
3.11×10-3
2.79×

10-3
1.66×10-2
1.53×10-2
1.47×

10-2
3.31×

10-3
2.97×10-3
3.60×10-3
去除率
%

76.4
78.8
根据上表可知，注塑废气（非甲烷总烃、HCl、氯乙烯）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源中的二级标准限值要求，废气处理效率均达到环评要求（65%，其中氯化氢和氯乙烯无处理效率要求）。

表7-5  成缆包塑有组织废气监测结果表（城东路厂区）
项目名称

单位

检测结果

2023.10.10
2023.10.11
出口

出口
二级活性炭
二级活性炭
测点烟气温度

℃

27

27
烟气含湿量
%

2.8

2.8
测点烟气流速

m/s

8.3
8.2
实测烟气量
m3/h

935

926
标干烟气量
Nm3/h

821

814
管道截面积

m2
0.031
0.031

臭气浓度

无量纲

173
131
131
131
131
131
臭气浓度大值
无量纲
173
131
非甲烷总烃浓度 

mg/m3
2.50
2.28
2.36
2.86
2.85
2.51
非甲烷总烃排放速率

kg/h

2.05×10-3
1.87×10-3
1.94×10-3
2.33×10-3
2.32×10-3
2.04×10-3
氯乙烯污染物浓度

mg/m3
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
氯乙烯排放速率
kg/h

<6.57×10-5
<6.57×10-5
<6.57×10-5
<6.51×10-5
<6.51×10-5
<6.51×10-5
氯化氢污染物浓度

mg/m3
1.96
1.76
2.10
2.23
2.44
2.03
氯化氢排放速率

kg/h

1.61×10-3
1.44×10-3
1.72×10-3
1.82×10-3
1.99×10-3
1.65×10-3
根据上表可知，注塑废气（非甲烷总烃、HCl、氯乙烯）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中的二级标准限值要求。

无组织废气

表7-6 厂界无组织废气监测结果
采样日期

采样点位

检测因子

单位

测定值

第1次

第2次

第3次

最大值/

平均值

2023.

10.10

厂界上风向1号

颗粒物
mg/m3
0.211

0.196

0.196

0.211

苯乙烯
mg/m3
0.0107

0.0113

0.0117

0.0117

氯化氢
mg/m3
＜0.05

0.05

＜0.05

＜0.05

非甲烷总烃
mg/m3
1.13

1.08

1.02

1.13

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲

16-17（四次）

17

厂界下风向2号点
颗粒物
mg/m3
0.333

0.464

0.375

0.464

苯乙烯
mg/m3
0.0117

0.0119

0.0116

0.0119

氯化氢
mg/m3
0.10

0.09

0.08

0.10

非甲烷总烃
mg/m3
1.19

1.14

1.17

1.19

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
17-18（四次）

18

厂界下风向3号点
颗粒物
mg/m3
0.474

0.446

0.518

0.518

苯乙烯
mg/m3
0.0118

0.0121

0.0119

0.0121

氯化氢
mg/m3
0.14

0.13

0.1

0.14

非甲烷总烃
mg/m3
1.27

1.20

1.32

1.32

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
17-19（四次）

19

厂界下风向4号点

颗粒物
mg/m3
0.404

0.375

0.357

0.404

苯乙烯
mg/m3
0.0119

0.0119

0.123

0.123

氯化氢
mg/m3
0.10

0.09

0.11

0.11

非甲烷总烃
mg/m3
1.27

1.24

1.30

1.30

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
16-18（四次）

18

车间外

非甲烷总烃

mg/m3

1.54

1.50

1.58

1.58

2023.

10.11

厂界上风向1号
颗粒物
mg/m3
0.158

0.232

0.179

0.232

苯乙烯
mg/m3
0.0131

0.0122

0.0108

0.0131

氯化氢
mg/m3
＜0.05

＜0.05

0.05

0.05

非甲烷总烃
mg/m3
1.32

1.15

1.13

1.32

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
16-17（四次）

17

厂界下风向2号点
颗粒物
mg/m3
0.333

0.411

0.393

0.411

苯乙烯
mg/m3
0.0123

0.0117

0.0121

0.0123

氯化氢
mg/m3
0.10

0.11

0.12

0.12

非甲烷总烃
mg/m3
1.10

1.24

1.13

1.2

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
17-18（四次）
18

厂界下风向3号点
颗粒物
mg/m3
0.474

0.536

0.518

0.536

苯乙烯
mg/m3
0.0133

0.0110

0.0109

0.0133

氯化氢
mg/m3
0.15

0.16

0.17

0.17

非甲烷总烃
mg/m3
1.16

1.07

1.13

1.16

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
17-19（四次）

19

厂界下风向4号点
颗粒物
mg/m3
0.456

0.464

0.393

0.464

苯乙烯
mg/m3
0.0135

0.0135

0.0143

0.0143

氯化氢
mg/m3
0.09

0.08

0.10

0.10

非甲烷总烃
mg/m3
1.03

1.23

1.30

1.30

氯乙烯
mg/m3
<0.08

<0.08

<0.08

<0.08

臭气浓度
无量纲
17-18（四次）

18

车间外

非甲烷总烃

mg/m3
1.96

1.99

1.90

1.99

根据监测结果，厂界非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、颗粒物无组织排放满足相关标准要求。厂区内无组织废气监测值可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）监控点处任意一次浓度值要求。

（3）噪声

表7-7  厂界噪声监测结果

测试日期
检测点位
测试时间
主要声源
测定值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
LeqdB(A)
 dB(A)
2023.

10.10
厂界1#（厂界南）
8:35

设备噪声
59
65
厂界2#（厂界西）
8:39

设备噪声
57
65
厂界1#（厂界南）
10:39

设备噪声
58
65
厂界2#（厂界西）
10:43

设备噪声
58
65
2023.

10.11
厂界1#（厂界南）
8:50

设备噪声
56
65
厂界2#（厂界西）
8:53

设备噪声
58
65
厂界1#（厂界南）
10:55

设备噪声
58
65
厂界2#（厂界西）
10:59

设备噪声
57
65
2023.1.30
西侧雁鱼荡小区
8:25
社会生活
57
60
2023.1.31
8:28
社会生活

58
60
根据上表可知，验收监测期间，企业厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目西侧敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

（4）固废

表7-8  固废产生及处置情况

序号

固体废物名称
产生工序

环评预测产生量t/a
达产产生量t/a
环评污染控制措施
实际污染控制措施
废包装材料
一般原材料拆卸
0.5
0.15

出售给物资公司
出售给物资公司
金属边角料
冲压
12
4.5
出售给物资公司
废包装桶
油漆、切削液使用
0.150
0.075

委托有资质单位处置
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废活性炭
废气处理
10.075
6
委托德清纳海环境科技有限公司处置
含油金属屑
精加工
0.4
0.12
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废油漆
浸漆
0.18

0.006

委托德清纳海环境科技有限公司处置

废切削液
精加工
0.09

0.18
废油桶
原料使用
0.04
0.015

废机油
设备维修和保养
0.2
0
暂未产生
含油抹布、手套
设备维护保养
0.1
0.075
委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库
废液压油
油类更换
0.3
0

暂未产生
生活垃圾
职工生活
0.6
0.3

环卫清运
环卫清运
注：实际年产生量为根据2023年8-11月产生量折算得到。

（5）污染物排放总量核算

表7-9 总量控制指标 （单位：t/a）

控制项目

环评预测值

实际排放量

计算公式

CODCr
0.004*
0.003
排放总量=84t×40mg/L×10-6
NH3-N
0.0003*
0.0002
排放总量=84t×4×5/12mg/L×10-6+84t×2×7/12mg/L×10-6
VOCs

0.392
0.120
排放总量=

浸漆废气(0.0037+0.00010)kg/h×1800h×10-3+0.017t/a

+注塑废气(0.0283+1.88×10-7)kg/h×2400h×10-3+0.028t/a=

0.120
注：*废水污染物排放量根据德清富春紫光水务有限公司现有出水水质排放标准重新核算。德清富春紫光水务有限公司外排标准为《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准，其中氨氮标准为2（4）， 括号内为每年11月1日至次年3月31日执行，即每年11月1日至次年3月31日排放浓度按照4mg/L计算，其余月份按照2mg/L计算，全年之和即为排放量。根据实际注塑机工作时间为2400h/a，浸漆工序工作时间为1800h/a。注塑废气、浸漆废气收集效率按80%计，根据前文分析注塑废气、浸漆废气处理装置处理效率为75.4%、72.9%，则注塑废气和浸漆废气无组织废气排放量为0.028t、0.017t。浸漆线废气为浸漆线采用溶剂型绝缘漆状态下的检测数据。
根据上表，本项目投入运营后，企业废水、废气污染物排放总量符合总量控制要求。

（6）环境保护执行情况

根据前述分析，本项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和湖州市生态环境局德清分局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

此外，企业已进行了排污许可登记（登记编号： 91330500726587701Y001Y），根据调查，本项目自开工建设至今，无环境投诉、违法或处罚记录等。

环评及批复主要要求落实情况（废水、废气、噪声）

项目

环评及批复要求

实际落实情况

项目选址及建设内容

公司拟投资1000万元，于雁桥路厂区实施技改，新增自动包装生产线、注塑机、浸漆线等设备，并引进数字化编程系统，对原有生产系统进行数字化改造，在德清县新市镇雁桥路3号（雁桥路厂区）内从事智能AC/EC风扇的生产加工，项目建成后将形成年新增100万台智能AC/EC风扇的生产能力，本项目实施后雁桥路厂区总的产能为年产100万台智能AC/EC风扇、500万台电脑风扇、100万台制冷电机、10万台节能外转子电机。

项目建设地点与环评一致，本次验收规模为年新增50万台智能AC/EC风扇，目前实际总投资900万元，其他内容与批复基本一致。

废水

厂区排水实行雨污分流；雨水汇集后排入市政雨水管道；项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求）后纳管排放。
已落实；厂区雨污分流、清污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管至污水处理厂处理后排放。监测期间，企业废水总排口中废水各污染物监测结果均达标。

废气

项目主要废气为浸漆废气、注塑废气、破碎粉尘。主要污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯、氯化氢、氯乙烯、颗粒物、臭气浓度等。浸漆废气：密闭收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；
注塑废气：局部密闭收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；

破碎粉尘：单独隔间，车间无组织排放。
已落实；浸漆废气密闭收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。注塑废气通过集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，破碎粉尘：车间无组织排放。
企业浸漆废气、注塑废气、破碎粉尘环评监测期间，有组织废气及厂界无组织废气监测结果均达标。

企业大气污染物排放控制符合总量控制要求。

噪声

选用低噪声设备，做好设备的减振基础。合理布局，注意维护设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准。
已落实；项目所用设备为低噪声设备，并已做好设备的减振基础，布局合理，运行时关闭车间门窗，加强设备检修维护，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。监测期间，厂界和敏感点噪声监测结果达标。
固废

废包装材料、金属边角料属于一般固废，收集后出售给物质公司；废切削液、废油漆、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废液压油、废机油、废油桶、含油抹布、手套属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。

生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。
已落实；目前暂无废机油、废液压油产生，待产生后委托有资质单位处置。
项目生产过程中产生的副产物主要为废包装材料、金属边角料、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废油桶、含油抹布、废油漆、废切削液、手套和生活垃圾。

废包装材料、金属边角料出售给物资公司，废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废油桶、含油抹布、手套、废油漆、废切削液等委托德清纳海环境科技有限公司处置。各类固废均有合理去向。

总量

本项目CODCr、NH3-N无需进行区域平衡替代削减，且项目实施后全厂VOCs不突破原环评审批量，可在厂区内平衡，不需替代削减，本项目主要污染物排环境总量控制指标为：VOCs≤0.784t/a。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法变更排污许可证。
企业现有项目实施有总量在审批范围内，企业已按照要求实施了排污登记变更。
其他
1、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。

2、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。

3、本项目实施后，应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求做好自行监测和环境管理台账。

4、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。
已落实；公司排污许可管理制度记录各设施的运行情况，并制定自行监测计划，定期开展自行监测工作，加强环保工作。

废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置
已对排污登记进行变更。
企业已建立环保管理制度，做好职工环保技能培训，已做好废气处理装置的运行管理台账，企业废气处理装置、危废仓库均与主体生产设备同时设计、施工和投入使用。并在项目开工前、实施过程建成后进行了信息公示。



表八  验收监测结论

	1.环保设施调试效果
环境保护执行情况

浙江泰达微电机有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和湖州市生态环境局德清分局对该项目环评的有关备案意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

二、.废水监测结论

根据杭州中环检测有限公司出具的监测数据（杭中环检测（2023）检字第2023103670号），企业总排放口水中的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷监测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。
三、废气监测结论

根据杭州中环检测有限公司出具的监测数据（杭中环检测（2023）检字第2023103678号），监测期间，浸漆过程产生的非甲烷总烃、苯乙烯和臭气浓度排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求。浸漆废气处理装置对非甲烷总烃、苯乙烯的处理效率分别为71.6%-74.2%、79.6%-85.5%，能达到环评及批复中要求的处理效率（非甲烷总烃65%）。监测期间，注塑过程产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯和臭气浓度排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中的二级标准限值要求。浸漆废气处理装置对非甲烷总烃的处理效率分别为74.2%-76.5%（环评对氯化氢和氯乙烯处理效率不做要求），能达到环评及批复中要求的处理效率（非甲烷总烃65%）。根据杭州中环检测有限公司出具的监测数据（报告编号：杭中环检测（2023）检字第2023103672号），监测期间，厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯和臭气浓度无组织排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求。厂区内无组织废气监测值可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）监控点处任意一次浓度值要求。

四、噪声监测结论
根据杭州中环检测有限公司出具的监测数据（报告编号：杭中环检测（2023）检字第2023103673号），验收监测期间，厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（南侧4类）要求：昼间≤65dB（南侧70dB）。西侧雁鱼荡小区噪声监测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

五、固体废物

企业已设置了危废仓库，危废仓库按规范已张贴各类标识标牌，各类固废分类收集和处置，并严格执行转移联单制度，企业实际产生的固废有废包装材料、金属边角料、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废油漆、废切削液、废油桶、含油抹布、手套和生活垃圾。其中，废包装材料、金属边角料出售给物资公司，废油漆、废切削液、废包装桶、含油金属屑、废活性炭、废油桶、含油抹布、手套等委托德清纳海环境科技有限公司处置，废机油、废液压油暂未产生，待产生后按照要求进行分类处置，综上，企业各类固废均有合理去向。
总量建议值

本次验收为先行验收，污染物实际排放量为CODCr0.003t/a、NH3-N0.0002t/a、VOCs0.120t/a，本次验收部分主要污染物排放总量控制指标为：CODCr0.004t/a、NH3-N0.0003t/a、VOCs0.392t/a。因此，本项目符合环评审批总量控制要求。

七、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目已组建了环保组织机构，机构人员组成及职责分工明确。 浙江泰达微电机有限公司环保管理规章制度已基本落实，目前主要有：《浙江泰达微电机有限公司环境保护管理制度》、《废气处理作业指导书》、《危险固废管理制度》、《废水管理制度》等。

（2）环境风险防范措施

企业已建立环境保护制度、危废管理制度以及固废、危废台账制度。企业已按消防要求配置了消防器材，落实了雨污分流等措施。企业在厂区一层东北侧建设了危废仓库用于贮存危险废物，已设立危废警示标识，有专人负责管理，但危废仓库地面已进行防腐防渗漏处理，液体危废置于托盘中。
（3）环境监测计划

企业已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，本验收项目正式生产时将按环境监测计划执行。

2.结论
“浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目”本次先行验收实施过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，落实了环评报告中要求的环保设施和有关措施；环保设施正常运行情况下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废处置符合国家有关的环保要求，污染物排放总量满足环评批复要求。综上所述，本报告认为该项目具备建设项目环境保护设施先行验收条件。 
3.建议
（1）进一步健全环保组织机构，完善各项环境保护规章制度，明确各岗位环保责任，将环保责任落实到具体人员。

（2）完善各类环保设施的标识标牌。

（3）补充各环保设施的操作管理规程和制度，加强各类环保设施的日常运行维护管理，做好日常运行管理和检修台账记录。

（4）进一步完善危废仓库建设，完善标识标牌设置。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江泰达微电机有限公司                   填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目
	项目代码
	2210-330521-07-02-271833
	建设地点
	德清县新市镇雁桥路3号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3462 风机、风扇制造
	建设性质
	 (新建   (扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	120°18′1.457″、

30°37′21.354″

	
	设计生产能力
	年新增100万台智能AC/EC风扇
	实际生产能力
	年新增50万台智能AC/EC风扇
	环评单位
	杭州广澄能源环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	湖州市生态环境局德清分局
	审批文号
	湖德环建备2023（12）号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2023年6月 
	竣工日期
	2023年7月
	排污许可证申领时间
	申领时间：2024年

	
	环保设施设计单位
	杭州奥纳环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	杭州奥纳环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91330500726587701Y001Y

	
	验收单位
	浙江泰达微电机有限公司
	环保设施监测单位
	杭州中环检测有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	1000
	环保投资总概算（万元）
	50
	所占比例（%）
	5

	
	实际总投资（万元）
	900
	实际环保投资（万元）
	50
	所占比例（%）
	5.6

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	48
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	3000m3/h、8000m3/h
	年平均工作时
	注塑及其他工序2400h/a、浸漆1800h/a

	运营单位
	浙江泰达微电机有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91330500726587701Y
	验收时间
	2023年10月10日、10月11日

	污染物排放达

标与总量控制（工业建设项

详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0.5100
	/
	/
	0.0084
	0
	0.0084
	0.0102
	0.084
	0.4344
	0.4082
	0
	-0.0756

	
	化学需氧量
	0.204
	/
	/
	0.027
	0.024
	0.003
	0.004
	0.034
	0.173
	0.163
	0
	-0.031

	
	氨氮
	0.014
	/
	/
	0.0014
	0.0012
	0.0002
	0.0003
	0.002
	0.0122
	0.012
	0
	-0.0018

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SO2
	0.022
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0.022
	0.022
	0
	0

	
	NOx
	0.141
	/
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0.141
	0.141
	0
	0

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	1.213
	/
	/
	0.349
	0.229
	0.120
	0.784
	0.913
	0.42
	1.084
	0
	-0.793

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克
[image: image8.png]



附图1  项目地理位置图
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附图2  项目周边环境概况示意图
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附图3   项目厂区平面布置图
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	浸漆废气收集装置
	DA001浸漆废气处理装置及排气筒
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	注塑废气收集装置
	DA002注塑废气处理装置及排气筒
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	危废仓库
	危废仓库



附图4  项目环保设施现状照片
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	环保设施竣工公示
	调试期公示


附图5  相关公示照片
附件1：企业营业执照
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附件2：项目备案信息表
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附件3：环评备案文件
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附件4：监测报告
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附件5：原辅材料调查表

原辅材料消耗调查表

	序号
	原辅材料
	审批情况（t/a）
	实际情况

（t）
	备注

	1
	PVC塑料粒子
	270t/a
	130t
	/

	2
	色母粒
	0.08t/a
	0.04t
	/

	3
	溶剂型绝缘漆
	4.52t/a
	2.2t
	/

	4
	固化剂
	0.08t/a
	0.04t
	/

	5
	硅钢片
	800t/a
	395t
	/

	6
	漆包线
	200t/a
	96t
	/

	7
	外框
	100万套/a
	50万套
	/

	8
	风叶
	100万套/a
	50万套
	/

	9
	转轴
	100万套/a
	50万套
	/

	10
	液压油
	0.3t/a
	0.12t
	/

	11
	机油
	0.4t/a
	0.2t
	/

	12
	切削液
	0.05t/a
	0.02t
	

	13
	水
	1561t/a
	897t
	生活用水
、冷却水、切削液稀释用水

	14
	电
	12万kWh/a
	5万kWh
	/


                                   单位：浙江泰达微电机有限公司
                                       日期：2024年1月10日
附件6：主要设备调查表

   主要设备调查表  

	序号
	设备名称
	审批情况
	实际情况
	备注

	
	
	数量（台或套）
	数量（台或套）
	

	生产设备

	1
	冲床
	2
	2
	/

	2
	车床
	2
	2
	/

	3
	注塑机
	8
	8
	/

	4
	破碎机
	3
	3
	/

	5
	自动化装配流水线
	1
	1
	/

	6
	自动浸漆机
	1
	0
	浸漆依托现有，新增浸漆线暂未建设

	7
	空压机
	1
	1
	/

	8
	冷却塔
	1
	1
	/

	环保设备

	9
	二级活性炭吸附装置
	2
	2
	浸漆废气处理装置、城东路厂区成缆废气处理装置

	10
	活性炭吸附装置
	0
	1
	注塑废气处理装置


                                 单位：浙江泰达微电机有限公司
                                    日期：2024年1月20日
附件7：工况证明
监测期间工况

	设计产量和日期
	设计产能：每天智能AC/EC风扇1666台

	
	2023年10月10日
	2023年10月11日

	
	实际产量
	生产负荷
	实际产量
	生产负荷

	智能AC/EC风扇
	1332台
	80%
	1383台
	83%


                                    单位：浙江泰达微电机有限公司
                                    日期：2024年1月20日
附件8：固废产生及处置调查表

  固废产生及处置情况 （单位：t/a）

	序号
	固体废物名称
	产生工序
	环评预测产生量t/a
	达产产生量t/a
	环评污染控制措施
	实际污染控制措施

	
	废包装材料
	一般原材料拆卸
	0.5
	0.15
	出售给物资公司
	出售给物资公司

	
	金属边角料
	冲压
	12
	4.5
	
	出售给物资公司

	
	废包装桶
	油漆、切削液使用
	0.150
	0.075
	委托有资质单位处置
	委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库

	
	废活性炭
	废气处理
	10.075
	6
	
	委托德清纳海环境科技有限公司处置

	
	含油金属屑
	精加工
	0.4
	0.12
	
	委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库

	
	废油漆
	浸漆
	0.18
	0.006
	
	委托德清纳海环境科技有限公司处置

	
	废切削液
	精加工
	0.09
	0.18
	
	

	
	废油桶
	原料使用
	0.04
	0.015
	
	

	
	废机油
	设备维修和保养
	0.2
	0
	
	暂未产生

	
	含油抹布、手套
	设备维护保养
	0.1
	0.075
	
	委托德清纳海环境科技有限公司处置，目前暂存在危废仓库

	
	废液压油
	油类更换
	0.3
	0
	
	暂未产生

	
	生活垃圾
	职工生活
	0.6
	0.3
	环卫清运
	环卫清运


                                      单位：浙江泰达微电机有限公司
                                           日期：2024年1月20日
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附件10：危废协议
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附件11：原料MSDS
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浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目先行竣工环境保护验收

（验收意见）

建设单位：浙江泰达微电机有限公司

二零二四年一月
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浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目竣工环境保护先行验收

其他需要说明的事项

浙江泰达微电机有限公司

二零二四年一月

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目废气处理设施由杭州奥纳环保科技有限公司按环评要求设计，废水处理实施利用企业原有的废水装置，符合环境保护设计规范要求。

1.2 施工简况

项目废水处理企业原有的废水装置，废气处理实施由杭州奥纳环保科技有限公司组织施工，项目实施过程中注重环境保护，将环境保护设施纳入了施工合同，同时环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施并符合环境保护设计规范要求。

1.3验收过程简况

实际生产规模为年新增50万台智能AC/EC风扇，项目于2023年7月底竣工，并于2023年8月启动调试，项目于2023年9月启动验收工作。企业委托杭州中环检测有限公司进行环保设施竣工验收监测，杭州中环检测有限公司是一家专业的第三方环境检测机构，成立于2019 年，并取得CMA认证证书。主要从事环境检测、能源检测、资源检测、食品检测等，杭州中环检测有限公司于2023年10月10日-10月11日进行取样监测，并于2023年11月出具了检测报告。根据监测结果，杭州广澄能源环境技术有限公司完成了浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目竣工环境保护先行验收监测报告表。

2024年1月22日，我单位自主组织召开浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目竣工环境保护先行验收会议。验收小组由浙江泰达微电机有限公司、杭州中环检测有限公司等单位代表及特邀3名专家组成，验收小组查阅了环评报告、监测报告等资料，对现场详细检查了环保措施落实情况。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，经认真研究讨论，验收组认为“浙江泰达微电机有限公司年新增100万台智能AC/EC风扇及车间数字化改造项目环境保护设施”基本符合先行验收条件，同意通过竣工环境保护先行验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目在环保设施竣工以及后续启动调试过程中均进行了信息公开，于企业门口进行了相关信息的张贴公示，公示期间未收到公众反馈意见或投诉。

其它环境保护措施实施情况

2.1制度措施落实情况

环保组织机构及规章制度

项目已组建了环保组织机构，机构人员组成及职责分工明确。浙江泰达微电机有限公司环保管理规章制度已基本落实。

环境风险防范措施

公司厂区已配备必要的环境风险防范物资，并定期组织应急演练，有效提高了员工处置突发环境事件的能力。

环境监测计划

企业已按照环境影响报告及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，本验收项目正式生产时将按环境监测计划执行。  

2.2配套措施落实情况

不涉及。
2.3其它措施落实情况

不涉及。

3. 整改工作情况

项目建设过程中出现的问题及时整改，竣工后、验收监测期间无整改问题发现，验收意见中主要整改意见为：

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求进一步完善验收监测报告内容，完善附图附件。
（2）进一步加强废气处理设施变动的分析论证，完善排放口及采样口规范化设施，日常加强废气处理设施的维护保养，确保稳定运行；环保设施的工艺流程及操作规程上墙，落实环保设施运行台账制度，建立长效管理机制。
（3）进一步做好危险废物密闭包装、暂存间建设及委托处置工作，进一步完善危废暂存间“四防”措施；配置称重装置，完善危险废物处置台账，确保危废安全处置；规范做好一般工业固废暂存处置及台账记录。
0
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